**Требования к местам размещения отходов и местам (площадкам) временного хранения отходов:**

- наличие твердого покрытия, исключающего попадания стока в грунтовые воды (асфальтированное, бетонированное и др.);

- расположение вдали от производственных и бытовых помещений;

- оборудованы навесами, предотвращающими попадание атмосферных осадков на временно размещенные отходы во избежание загрязнения окружающей среды,

- охраняемые в течение суток.

Сбор, временное хранение, использование, учет отходов на территории предприятия должны осуществляться в порядке, разработанном и утвержденном руководителем предприятия. Распространенным является утверждение «Инструкции по сбору, временному хранению, использованию отходов, передаче их на размещение (утилизацию), по учету отходов на территории предприятия» по каждому виду отходов или в целом, по всем видам отходов. В инструкции указываются вид отхода, класс опасности, на каких стадиях производственного процесса он образуется, где происходит временное хранение отхода, каким образом и с какой периодичностью осуществляется вывоз отходов.

Накопление, транспортировка, обезвреживание и захоронение отходов должно осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03, СП 2.1.7.1038-01.

**Требования к упаковке отходов:**

Отходы 1 класса опасности - герметичные емкости (стальные баллоны), в отдельном помещении, во избежание допуска попадание случайных лиц;

2 класса опасности – в полиэтиленовых мешках;

3 класс опасности – бумажных мешках;

4 класс опасности – могут храниться без тары (упаковки), на специально отведенной для этих целей площадке или сразу вывозятся на полигон для захоронения. Для исключения пыления сверху отходы плотно укрываются пленкой;

5 класс опасности – могут быть собраны в конусообразные кучи, исключающие пыление.