г.Рузаевка от «06 » августа 2021 г

Произведено обследование технического состояния автомобильной дороги по

ул.Куйбышева с целью выявления дефектов конструктивных элементов и определения видов работ по ремонту объекта для полного его восстановления транспортно-эксплуатационного состояния.

Протяженность автомобильной дороги 2,4 км, ширина проезжей части 4,5-6,0 м, существующее покрытие асфальтобетон, в результате осмотра выявлены следующие дефекты:

-покрытие дороги частично разрушено, имеет поперечные и продольные трещины,выбоины, выкрашивание, шелушение, проломы, сколы кромок.

Обочины занижены, уклоны нарущены, укрепление отсутствует, ж/б плиты перекрытий колодцев имеют разрушения и установлены ниже (выше) уровня проезжей части;

-на примыканиях неровности, ямы, карты заделанных выбоин;

-водопропускные трубы находятся в неудовлетворительном состоянии, разрушены и частично отсутствуют;

-тротуары разрушены, частично отсутствуют;

-дорожные знаки имеют повреждения, частично отсутствуют, отсутствует разметка;

-линия наружнего освещения требует ремонта.

Вывод: выше указанные дефекты приводят к снижению безопасности дорожного движения городского транспорта. Для полного восстановления транспортно-эксплуатационного состояния дороги необходимо выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия с усилением несущей способности дорожной одежды:

-вырубку самовыросшего кустарника с уборкой и вывозом порубочных остатков;

-произвести ямочный ремонт;

-восстановить асфальтобетонное покрытие;

- ремонт и устройство тротуаров, ремонт съездов и примыканий, стоянок, регулирование высотного положения колодцев, замену разрушенных плит перекрытий;

-предусмотреть замену труб;

-предусмотреть обустройство дороги недостающими дорожными знаками, разметку.



